0 2 4 6 8 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

w*

P* 100 w0* = 0.002 0.1 0.25 0.5 P* 100 1

- maximum load point